|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
| 1 | Установка межкомнатных дверей 2х и более (коробка, наличники, петли, защелка, монтажная пена) / Установка одной межкомнатной двери (коробка, наличники, петли, защелка, монтажная пена) | 2500/3000 |
| 2 | Установка двустворчатой двери | 4500 |
| 3 | Монтаж подвесных конструкций (купе) 1 полотно / 2. (без добора) | 2600/5200 |
| 4 | Обрамление проема в портал | 2000 |
| 5 | Установка порога | 300 |
| 6 | Врезка дополнительной 3-й петли | 150 |
| 7 | Врезка замка (полноценный механизм) | 0 |
| 8 | Установка стекла (один комплект) | 700 |
| 9 | Установка добора (100-200мм) | 1000 |
| 10 | Установка добора свыше 200мм | 1200 |
| 11 | Коррекция наличника по ширине | 350 |
| 12 | Коррекция короба по толщине (один элемент) | 200 |
| 13 | Установка капители на одну дверь | 350 |
| 14 | Установка капители на двустворчатую дверь | 500 |
| 15 | Демонтаж старого короба (при условии дополнительных сложностей) | 300 |
| 16 | Демонтаж старого короба (при условии отсутсвия дополнительных сложностей) | 0 |
| 17 | Подрез полотна по высоте | 600 |
| 18 | Расширение проема- цена договорная (зависит от толщины и материала стены) | - |
| 19 | Сужение проема по ширине - цена договорная | - |
| 20 | Профессиональная поготовка дверных полотен и погонажа под установку (производится по месту установки, стоимость указана за одно полотно) | 1000 |
| 21 | Выезд за МКАД (руб/км) | 30 |
| 22 | Выезд замерщика в пределах МКАД - Бесплатно\* | 0 |
| 23 | Уборка мусора в мешки заказчика - Бесплатно | 0 |
| 24 | \*\*"Холостой" выезд бригады монтажников | 1000 |
| СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА ВХОДНОЙ ДВЕРИ |
| 25 | Одностворчатая металлическая дверь высотой до 2100 мм / не стандарт  выше 2100 мм | 3500/4500 |
| 26 | Распашной (двухстворчатой) | 3500 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 27 | Демонтаж обычной двери/двери с фрамугой/с забетонированной коробкой (с подготовкой проема) | 500/1500/2500 |
| 28 | Установка портала на входную дверь | 2000 |
| 29 | Расширение по высоте проема  (несущего монолита для мет. Дверей ) /(погонный метр) | 1500 |
| 30 | Расширение проема в домах проекта типа П-44  (с расходным материалом) | 5000 |
| 31 |  Закладка пеноблоком  /кирпичем на раствор(за 1 шт.) |  1300/300 |
| 32 | Установка доводчика, электронного глазка | 1000 |
| 33 | Дополнительный крепеж двери металлическим уголком (1 шт.) | 250 |
| 34 | Установка беспроводного звонка | 500 |
| 35 | Выравнивание уровня пола под металлическую дверь (заливка смесью пескобетона и алебастра) | 1250 |
| 36 | Корректировка по ширине наличника металлической двери (погонный метр) | 350 |
| ОБЩИЕ РАБОТЫ (НЕ ВХОДЯЩИЕ В СТАНДАРТНУЮ УСТАНОВКУ) |
| 37 | Выезд мастера на замер в пределах МКАД | 500 |
| 38 | Выезд мастера по монтажу и по замеру за МКАД | 30р/км |
| 39 | Сужение проёма брусом 1 сторона (без стоимости материала) | 300 |
| 40 | Сужение по высоте гипсокартоном. Проем толщиной до 7 см/ от 7 см  (каркас) без материалов | 1500/2300 |
| 41 | Расширение проёма за погонный метр (кирпич, гипсокартон. дерево) / (бетон) | 300/500 |
| 42 | Монтаж напольного плинтуса (погонный метр) | 350 |
| 42 | Дополнительный выезд мастера в пределах МКАД по вине заказчика | 1000 |

|  |
| --- |
| **Стандартная установка межкомнатной двери** проводится в подготовленном проеме и включает в себя: сборку и установку коробки, врезку двух петель (врезка скрытых петель оплачивается отдельно), врезку ручки с защелкой, установку наличника с двух сторон на шпильки, расходный материал. Пена из расчета 1 баллон на 2 межкомнатных двери. **В стандартную установку распашной (двухстворчатой) двери** входит: сборка и установка коробки , врезка четырех петель (врезка скрытых петель оплачивается отдельно), врезка одной комплекта ручки с механизмом, установку наличников с двух сторон на шпильки, одной притворной планки, одного ригеля. |
| **Стандартная установка входной двери** проводится в подготовленном проёме и включает в себя: установку дверного блока, установку ручек, регулировку замков, герметизацию монтажных зазоров, монтаж наличников МДФ с внешней стороны (если идут в комплектации с дверью), расходный материал (пена, анкера). |
| **\*\*Скидка 5%** - при установке 5 и более дверей на одном объекте – согласовывается предварительно с вашим менеджером. |
| **\*\*\*Гарантия на установку дверей** - 1 год с момента установки при соблюдении правил эксплуатации, наличии товарной накладной и акта выполненных работ. |
|  **Уборка** строительного мусора в мусорный пакет производится монтажниками по завершению работ. Вынос мусора в контейнер монтажники не осуществляют. |
|  **Двери с механическими повреждениями обмену и возврату не подлежат.** |
| **ВНИМАНИЕ! Осматривайте двери при получении. Двери с механическими повреждениями возврату и обмену не подлежат. Гарантия на заводской брак - 1 год. Обмен товара производится на складе по товарным накладным, доставка и демонтаж за счет покупателя. Сохраняйте упаковку товара. Товар без упаковки не принимается!!!** |